ООО «ТХ52»



Руководство по эксплуатации

Крепление лестницы: ТХ52-20

Применение: для любых автомобилей

г. Нижний Новгород

 2025 г.



Уважаемый Владелец!

Благодарим за то, что Вы выбрали продукцию нашей компании.

Рекомендуем уделить время и лучше ознакомиться с возможностями и особенностями эксплуатации оборудования, установленного на Ваш автомобиль

Рис. 1. Крепление лестницы

Назначение и применяемость

Крепление предназначено для перевозки разборной лестницы на крыше автомобиля. Перевозка лестницы должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего руководства, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:

При лестнице на багажнике необходимо надёжно закрепить её, исключить возможность перемещения во время движения автомобиля.

Запрещается крепить к креплению дополнительный груз или иной груз при помощи изделия.

Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию крепления и принять меры по устранению неисправностей.

Срок службы 5 лет.

Инструкция по установке:

1. Шпилька с крюком зацепляется за поперечину багажника автомобиля через лестницу.
2. Сверху на шпильку с крюком надевается удерживающая планка с ограничителями и фиксируется ручкой.
3. Сверху шпильки для безопасности накручивается гайка с пластиковой шляпкой.
4. В крепежной планке и ручке есть отверстия для предотвращения само раскручивания в одно устанавливается замок для предотвращения кражи, в другое устанавливается стопорный палец.

Правила транспортировки и хранения

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

• бросать изделие с высоты более 0,3 метра;

• волочить изделие по твёрдой поверхности;

• бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;

• царапать изделие острыми твёрдыми предметами;

• нарушать упаковку изделия любыми способами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более

85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой ООО «ТХ52».

Срок гарантии составляет 5 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). При условии отсутствия механических повреждений и перегрузки.

Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 1 год со дня приобретения изделия.

**ООО «ТХ52»**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Изделие, модель** | **Крепление лестницы** |
| **Артикул:** | **ТХ52-20** |

**С условием гарантии согласен Дата продажи**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)**

 **М.П.**

Продающая организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия и подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантия на изделие 5 лет.

Гарантия на лакокрасочное покрытие 1 год

**Изготовитель**

ООО «ТХ52» ИНН 5262300681 г. Нижний Новгород ул. Артельная, д.22

info@tx52.ru

